단체표준(주방가구) 제품검사 CHECK LIST

현장명		세대수		업체명
검사일자		검사자

구 분		검 사 항 목	적합	부적합	해당없음
도면		o 최종 도면(설계, 제작)은 현장(감독관 등)에서 승인 되었는가?
		o 계약도면 대비 승인도면 변경사항은 관련근거를 확보하고 있는가?
문서(서류)		o 공사 진행과 관련하여 현장 특기사항이 협의록으로 정리되고 현장 책임자의 승인을 득하였는가?
		o 적정한 등급 및 소요량을 확인할 수 있는 원자재(PB, MDF, HB, PW 등)의 투입과 관련된 내역서(계산서, HCHO 방산량이 명기된 발주서, 입고명세표 등)를 구비하고 있는가?
		o 외주 임가공품의(상판, 문짝 등)검사기록 보유 여부
성적서 구비		o 시방서에서 요구하는 주요 원/부자재에 대한 시험결과 확인 여부 (공인기관 및 자체, 공급처 성적서)
원자재		o 주요 원자재 품질의 단체표준 및 수요기관 시방서 기준 만족여부
몸체	하부장	o EDGE 부착(측판,지판:3면, 선반:1면, 연결목 및 기둥목:2면)
		o 3단 서랍재 높이(1단 : 70 mm 이상, 2,3단 : 160 mm 이상)
		o 서랍 문짝의 조립은 조절용 나사를 사용(2개소) 하였는가?
		o 서랍의 유효폭은 450 mm 이상
		o 선반의 폭은 390 mm 이상
		o 밑판의 개구부 손잡이 및 배수구멍 캡 마감
		o 다릿발의 개수(1200이상:6개, 900이상1200미만:5개, 기타:4개)
		o 관통형 다릿발의 경우 PVC 또는 크롬도금, 스크류 나사산은 3개 이상
		o 다리는 15 mm이상 조절가능 및 피스 4개소 고정 여부
		o 상판과 문짝과의 틈새는 5 mm이하로 제작
	상부장	o 선반의 폭은 250 mm(코너장:190) 이상
		o 측판과 시공보조목의 연결: 스크류 또는 다보
		o 천판과 시공보조목(PW15X40 mm)의 연결: 스크류 고정
		o 뒷판에는 시공목 연결을 위한 사전 유도보링
		o 상향식 개폐장의 중간선반은 23 mm PB로 제작
		o 상향식개폐장의 가스스프링 2개소 적용 및 하중이 적정한가?
		o 키큰장의 중간에 18 mm 고정선반이 적용
		o EDGE 부착(옆판: 3면, 윗판,밑판,선반: 1면, 연결목: 2면)
	공 통	o 몸체의 표면재는 LPM 또는 수성도장, 뒷판은 0.2 mm 비닐시트지 또는 피니싱호일 적용여부
		o 몸체의 절단면 및 접착부의 품질(외관, 접착)은 양호 한가?
		o 몸체의 가공(구멍, 따내기)부위의 품질은 양호한가?
		o 등판은 LPM, 양면 0.2 mm 비닐시트 또는 직접인쇄 수성도료, 피니싱호일 적용 여부
		o W:800mm 이상의 중간기둥목이 적용(식기건조대 적용장은 제외)
		o 몸체 조립스크류(국민임대 : 6.3×50, 공공임대, 일반분양 : 6.0×45)
		o 장과장의 연결을 위한 사전 보링
		o 이동선반의 다보는 빠지지 않는 구조, 유리선반다보 고무재질
		o 연결목은 폭 60 mm, 연결 스크류 2개소 또는 스크류 1개소, 다보1개소로 조립여부
		o 경첩 기둥목은 폭 75 mm, 연결 스크류 2개소 또는 스크류 1개소, 다보 1개소로 조립여부
		o 에지 및 PVC시트 접착력 상태?

구 분		검 사 항 목	적합	부적합	해당없음
상판	MMA BMC	o 두께는 (MMA : 12 mm이상, BMC : 7 mm(±0.5 mm))?
		o 장과 장이 연결되는 부위에 보조목(PW) 설치(E0급)
		o 물흘림 방지턱은 있으며, 하부 30 mm 이상 대리석 마감
		o 뒤턱과 상판의 접합부위는“R"가공 처리(가스대는 제외)
		o 노출측면은 인조대리석 마감
		o 뒷선반 규격 100 mm 및 뒷선반, 상판 전면부위는 “R"가공
		o BMC 코너상판의 경우 일체형으로 제작, 뒷선반 휨방지 처리?
		o 씽크볼의 조립(12개소), 틈 등이 없고 견고하게 조립
	HPM	o 상판의 모든 원자재는 합판(E0) 사용 여부
		o 물 흘림 방지턱은 있으며, 전면 하부 30 mm 이상 HPM 마감
		o 노출측면 하부 HPM 마감 여부
		o 장과 장이 연결되는 부위에 보조목 설치(PW E0급)
		o 뒤턱과 상판의 접합부위는 앵글작업 및 코킹 상태?
		o 물흘림 방지턱은 MDF 사용 및 접착
		o 씽크볼의 NC 가공면(날카롭지 않을 것)
		o 씽크볼의 조립(10개소), 2차 수지 작업여부
		o 씽크볼의 조립 후 틈 및 실리콘 오염
문짝	HPM	o 전,후면 HPM은 동일 자재사용(0.45 이상)
		o 상,하에는 2 mm PVC EDGE, 인쇄 문양의 경우 투명 코팅
		o 포밍의 R 값은 4~4.5R 유지
		o EDGE 및 HPM의 접착 상태
	멤브 레인	o 문짝 원자재의 두께(18 mm 또는 15 mm+6 mm)
		o 시트의 두께는 0.35(±0.02 mm)
	도장	o 도장의 사양은 기준(광택 80 %이상 및 색상 부착력 등)
		o EDGE 면 및 모서리 부위의 도장 상태
		o 도장(전, 후면)의 외관(오물, 스크래치 등)상태
AL후레임		o 두께는 1.5 mm 이상이며, 코너(날카로운 부위)에는 캡이 적용
		o 후레임 내부에는 “ㄷ"완충제가 있으며, 70%이상 삽입 여부
강화유리		o 강화유리 두께는 5 mm 이상이며, KS강화유리 표시여부
		o 폭 800 mm 이상에는 8 mm의 강화유리선반 적용 여부
경첩		o 탈착식 구조이며, 도웰 앵커타입 사용
		o 마운틴플레이트의 조립시 전, 후 부분에 스크류 조립
배수기구		o 악취방지 마개캡(PVC링), 봉수깊이는 50 mm 이상 유지
		o 오버플로우 호스는 처지지 않게 조립, 스텐스크류 사용
		o 탈부착이 용이한 구조 인가? 걸름통은 스텐재질
기타		o 세재망, 탈착식컵 걸이 선반 등의 날카롭지 않은 마감
		o 행주걸이 파이프의 고정 지지대는 주공 기준에 적합한가?
		o 손잡이는 알루미늄 급이며, 스크류 탭은 7 mm 이상 삽입
		o 안전한 칼꽂이 적용 여부
		o 문짝 소음방지용 스무브 또는 뎀퍼 1개소/상향식은 2개소
		o 인출망바구니는 크롬도금 이상