【별표3】

목재제품의 규격․품질검사에 관한 수수료

※ 부가세 별도
품 목 별			단 위	수수료(원)
제재목	소 계			315,720
	육안등급	전수	1일당 (1시간당)	120,040 (15,000)
		샘플	1건당	3,570
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	30,950
	휨탄성계수		1건당	15,370
	수종		1건당	138,280
방부목재	ACQ-1		1건당	111,100
	ACQ-2		1건당	111,100
	CCFZ		1건당	35,900
	CUAZ-1		1건당	109,400
	CUAZ-2		1건당	69,700
	CUAZ-3		1건당	126,100
	CuHDO-1		1건당	109,400
	CuHDO-2		1건당	109,400
	CuHDO-3		1건당	69,700
	Tebuconazole, Propiconazole, IPBC		1건당	171,200
	MCQ		1건당	111,100
난연목재	소 계			1,103,370
	치수		1건당	7,510
	함수율		1건당	28,000
	총방출열량(최대열방출율)		1건당	508,010
	가스유해성		1건당	239,150
	철부식성		1건당	223,330
	흡습성		1건당	97,370
목재 플라스틱 복합재 (WPC)	소 계			3,270,420
	전처리		1건당	62,840
	비중		1건당	15,670
	최대 굴곡하중		1건당	23,970
	굴곡 크리프변형		1건당	124,600
	충격저항성	실온	1건당	8,620
		저온	1건당	53,310
	충격강도		1건당	9,270
	뒤틀림성		1건당	85,350
	나사못유지력		1건당	31,300
	미끄럼 저항성		1건당	76,280
	수분흡수율	A법	1건당	45,160
		B법	1건당	98,610
	동결융해		1건당	216,170
	길이선열팽창계수		1건당	270,630
	내후성		1건당	1,919,320
	유해물질 용출시험		1건당	71,910
	폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	방염성		1건당	66,450
집성재	구조용집성재	소 계		495,870
		치수	1건당	7,510
		침지박리시험	1건당	17,130
		삶음박리시험	1건당	17,010
		블록전단시험	1건당	9,410
		목파율	1건당	9,410
		함수율	1건당	14,270
		폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		휨강도(실대재, 대형시험편)	1건당	191,890
		수종	1건당	138,280
	수장용집성재, 집성판	소 계		294,110
		육안등급	1건당	7,140
		치수	1건당	7,510
		침지박리시험	1건당	17,130
		블록전단시험	1건당	9,410
		목파율	1건당	9,410
		함수율	1건당	14,270
		폼알데하이드방출량	1건당	90,960
		수종	1건당	138,280
합 판	보통 합판		1건당	275,070
	콘크리트거푸집용 합판		1건당	290,180
	구조용 합판		1건당	305,810
파티클보드			1건당	113,840
섬유판			1건당	122,850
배향성 스트랜드보드 (OSB)	소 계			326,000
	치수/직각도		1건당	15,010
	밀도		1건당	9,050
	함수율		1건당	30,950
	폼알데하이드방출량		1건당	90,960
	휨강도		1건당	22,900
	휨탄성계수		1건당	22,900
	박리강도		1건당	16,020
	두께팽창률		1건당	47,380
	삶음시험후 박리강도		1건당	70,830
목질바닥재	소 계			1,065,610
	치수(이음매 단차 포함)		1건당	7,510
	접착성(내수)		1건당	98,340
	휨강도		1건당	22,870
	습윤시 휨강도		1건당	45,950
	평면인장강도		1건당	45,580
	함수율(건량)		1건당	27,950
	흡수두께팽창율		1건당	47,380
	치수변화율		1건당	287,480
	내산성시험		1건당	15,530
	내알칼리시험		1건당	15,650
	내시너시험		1건당	15,610
	습열성시험		1건당	15,100
	내변퇴색성시험		1건당	27,580
	내한성시험		1건당	46,310
	내열성시험		1건당	32,960
	내오염성시험		1건당	15,650
	내마모성시험		1건당	141,130
	도막밀착력시험		1건당	16,450
	내충격성시험		1건당	20,600
	내긁힘성시험		1건당	29,020
	폼알데하이드방출량		1건당	90,960
목재펠릿	소 계			848,100
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 길이	1건당	21,150
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
		내구성	1건당	41,250
		겉보기밀도	1건당	52,360
		미세분	1건당	65,360
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
		시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
	회분용융 거동온도	시료제조	1건당	42,630
		회분용융 거동온도	1건당	86,030
목재칩	소 계			709,510
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 미세분	1건당	30,610
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		겉보기밀도	1건당	52,360
		발열량(저위)	1건당	120,730
		시료제조	1건당	41,660
	무기분석
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
	회분 용융 거동 온도	시료제조	1건당	42,630
		회분용융 거동온도	1건당	86,030
목재브리켓	소 계			541,550
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		크기 및 길이	1건당	21,150
		밀도	1건당	22,520
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(저위)	1건당	120,730
	무기분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
		질소	1건당	58,260
		염소	1건당	118,270
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
성형숯	소 계			294,910
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		구멍수, 크기 및 무게	1건당	8,740
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
		고정탄소	1건당	19,110
		착화성	1건당	15,000
	황 분석	시료제조	1건당	41,660
		황	1건당	58,260
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		질산바륨	1건당	10,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000
숯	소 계			142,140
	일반분석	시료제조	1건당	20,360
		함수율	1건당	21,030
		회분	1건당	19,310
		발열량(고위)	1건당	41,440
	무기금속분석	시료제조	1건당	30,000
		무기금속시험 (1원소 기준)	1건당	10,000

※ 위에서 정하지 않은 검사항목의 수수료는 유사항목의 수수료를 적용할 수 있다.

※ 현장검사에 필요한 교통비 및 숙박비는 신청하는 자가 그 비용을 부담하여야 하며,「공무원 여비규정」을 준용한다.