[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 주방가구 / 반침장 / 신발장

의뢰자 : 소속 ○○○ (서명)

현장명		LH 시흥목감 ○○BL ○공구 아파트건설공사현장
제조사		○○○○
제품명		주방가구 / 반침장 / 신발장
제품유형		84A Type / 59B Type
생산일		2017.00.00
배송일		2017.00.00
보관기간		0일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		1500(W) × 2200(H) × 600(D)
체적(m3)		5.00
표면적(m2)		24.0
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+유광포리도장(전면)+무광포리도장(후면), 4면 스프레이도장 Edge 마감
	몸통	PB18T+LPM(양면), 3면 0.2 mm PVC Edge 마감
	뒤판	HDF4.5T+PVC(양면), Edge 비마감
	선반	PB15T+LPM(양면), 4면 0.2 mm PVC Edge 마감
	상판	해당없음
	기타	악세사리, 보조목, 시공목

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.